令和　　　年度　　　　　 　　　　　　　　　　　　 学 校 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　測定期日　　　　　令和 　　 年 　　月 　　日（ 　 ）

測定者　職名　　　　　　　氏名

**第２票　換気及び保温等ホルムアルデヒド及びトルエン定期及び臨時検査票**

* **定期**
* **臨時**

**換気及び保温等　簡易測定法用**

**ホルムアルデヒド、トルエン**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 測定場所 |  | （指導助言事項）（基　　準）ホルムアルデヒド100μｇ/㎥（0.08ppm）以下であること　トルエン260μｇ/㎥（0.07ppm）以下であること |
| 測定前の換気・密閉の実施 | 30分以上の換気：　月　　日　　時　　分 ～　　月　　日　　時　　分5時間以上密閉： 　月　　日　　時　　分 ～ 測定開始まで |
| 測定項目 | ホルムアルデヒド | トルエン |
| 測定方法 | 光電光度法 ・ 検知管法 | 検知管法 |
| 回数 | 1回目 | ２回目 | １回目 | ２回目 |
| 測定時刻 | 　～ | 　～ | 　～ | 　～ |
| 測定開始時室温 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 測定結果 | ppmμg/㎥ | ppmμg/㎥ | ppmμg/㎥ | ppmμg/㎥ |
| 平均　　　　　 ppm・μg/㎥ | 平均 ppm・ μg/㎥ |
| 判　定 | 適　・　不適 | 適　・　不適 |

1. 測定場所は30分以上開放し、5時間以上密閉後、密閉した状態で測定する。
	1. 簡易測定器によるアクテイブ法では２回測定し平均値で評価する。　3）検知管使用の場合測定下限値を確認し記入する。

（令和7年4月1日改訂）